一.
陀螺仪自瞄 需要刷模块
1.面具中刷入两个模块 重启手机
2.看陀螺仪自瞄如果显示连接就正常 未连接就把模块删掉重新刷 重启手机。如果还是连接不到就用触摸。
3.推荐配置
强锁或者软锁
根据自己需求选择
设置中的陀螺仪灵敏度选择低
就可以了
二.
触摸自瞄 不用刷模块
1.建议关闭陀螺仪使用 不然会抖
2.直接使用推荐配置就行了
3.把触摸位置放没有按键的地方



必须注意两种不能同时开噢